

**AXIS 11mm**

**Corde semi-statique offrant**

**une excellente résistance**

**à l’abrasion**

* Diamètre "standard" destiné aux utilisateurs qui ne sont pas des experts des techniques de cordes.
* Personnalisation sur demande :  
  - choix de la longueur (500 m maximum),  
  - choix de terminaisons cousues aux extrémités.

Drisse diam 11 type A, longueur 30 m semi-statique, 1 boucle.

Idéale pour ligne de vie et accès.

Poids au mètre : 73 g/m  
Résistance avec noeud en huit : 15 kN  
Résistance avec terminaison cousue : 22 kN  
Nombre de chutes facteur 1 : 20  
Force de choc (facteur 0,3) : 5.1 kN  
Certification(s) : CE EN 1891 Type A (cordes semi-statiques)  
Made in : MG